==============================
 ソリューション製品用 タイムスイッチソフト
==============================
【 ソフト名 】タイムスイッチソフト
【 製 作 者 】株式会社ランドコンピュータ
【 開発環境 】Windows10
【 動作環境 】Windows10
【バージョン】1.0.0
【対応機種】
・LMS-31A（Ver.1.x〜）
・LMS-31D（Ver.4.x〜）
【最終更新日】2020/12/15
【ファイル名】LTimeSw.exe
【同梱ファイル】Readme.txt
【 ウ ェ ブ 】https://www.landcomp.co.jp/
【 お問い合わせフォーム 】https://www.landcomp.co.jp/contact/index.htm
--------------------------------------------------
◇◇◇ 概要 ◇◇◇
ソリューション製品用 タイムスイッチソフト

◇◇◇ 動作条件 ◇◇◇
接続、および設定上、通信が正常に確立した状態

◇◇◇ ファイル構成 ◇◇◇
LTimeSw.exe（本ソフト）

◇◇◇接続方法◇◇◇

制御を行うPCと制御される機器をRS-232Cケーブル（オス・メスストレート）
※PC側にRS-232Cコネクタが無い場合はRS-232C⇔USB変換コネクタを接続してください。

◇◇◇ 使用方法 ◇◇◇

■実行モード

主に以下の二つの使用方法がある。

・GUIモード（実行時引数なしで起動）
・コマンドラインモード（実行時引数ありで起動）

■GUIモードについて

Exe実行後、操作を行うためのメインフォームが表示されます。
メインフォームを「×」ボタンで非表示にした後も、ソフトは終了せず常駐して動作します。
終了する場合は、タスクトレイアイコンから本ソフトのアイコンを右クリックし「終了」を選択します。
同一ソフトを多重起動することができます。（COMポートはそれぞれ別のものを利用する必要があります）

[操作準備]
機種：
使用する機種を選択します。

ポート番号：
使用するCOMポートの番号を選択します。

Open：
指定したCOMで機器を制御可能な状態にします。

[操作方法]
動作設定：
自動制御を有効にする時間を指定します。

切り替え実行設定：
自動制御によって切り替えを行う間隔と対象ソースを選択します。

開始・停止ボタン：
自動制御を開始・停止します。

電源状態・選択状態：
制御される機器の状態を表示します。
ボタンをクリックすると電源ON/OFFとソース選択を実行できます。

■コマンドラインモードについて

Exe実行後、メインフォームは表示されず、即終了する。

ただし、実行時引数が不正な場合は、GUIモードで起動する。

■実行時引数

引数1：
〜COMポート番号指定〜
・書式は「comNN」で、「NN」には「01」「02」など二桁で書式化したCOMポート番号を指定する。
例）com01→COMポート1を使用して接続する。

引数2：
〜機種指定〜
・LMS-31D＝「lms31d」
・LMS-31A＝「lms31a」

引数3：
〜処理コマンド〜
〇電源オンオフ
・書式は「pwrF」で、「F」には「0」「1」の電源フラグ番号を指定する。
例）pwr0→電源オフ、pwr1→電源オン
〇入力ソース番号
・書式は「inN」で、「N」には「1」「2」など一桁で書式化した入力ソース番号を指定する。
例）in1→入力1へ切り替え指示。

実行時引数の例：
「/com03 /lms31d /in1」
（COM3を使用し、LMS-31Dに対して、IN1への切り替えを実行する）

◇◇◇免責 ◇◇◇
個人・法人に限らず利用者は自由に使用することができますが、
著作権はすべて株式会社ランドコンピュータにあります。
当サイトのソフトを利用した事によるいかなる損害も作者(株式会社ランドコンピュータ)は一切の責任を負いません。
自己の責任の上で使用して下さい。
その他ソフトを使用することで直接的に利益を生じる使い方をする場合は連絡して下さい。
感想や要望、バグなどありましたらお問い合わせのフォームメールからお願いします。

◇◇◇ 転載 ◇◇◇
Copyright (c) 2020 by LAND Computer Co.,Ltd.

◇◇◇ 履歴 ◇◇◇
2020/12/15　Ver.1.0.0